# Schnittstelle und Treiber
interface=wlan0
driver=nl80211

# WLAN-Konfiguration
ssid=deZignHotSpot
channel=1

# ESSID sichtbar
ignore_broadcast_ssid=0

# Laendereinstellungen
country_code=DE
ieee80211d=1

# Uebertragungsmodus
hw_mode=g

# Optionale Einstellungen
# supported_rates=10 20 55 110 60 90 120 180 240 360 480 540

# Draft-N Modus aktivieren (optional, nur fuer entsprechende Karten)
# ieee80211n=1

# Uebertragungsmodus / Bandbreite 40MHz
# ht_capab=[HT40+][SHORT-GI-40][DSSS_CCK-40]

# Beacons
beacon_int=100
dtim_period=2

# MAC-Authentifizierung
macaddr_acl=0

# max. Anzahl der Clients
max_num_sta=20

# Groesse der Datenpakete/Begrenzung
rts_threshold=2347
fragm_threshold=2346

# hostapd Log Einstellungen
logger_syslog=-1
logger_syslog_level=2
logger_stdout=-1
logger_stdout_level=2

## enable encryption ##
# temporaere Konfigurationsdateien
#dump_file=/tmp/hostapd.dump
#ctrl_interface=/var/run/hostapd
#ctrl_interface_group=0
#
## wmm-Funktionalitaet
#wmm_enabled=0
#
## Authentifizierungsoptionen 
#auth_algs=1
#
## Verschluesselung / hier rein WPA2
#wpa=2
#rsn_preauth=1
#rsn_preauth_interfaces=wlan0
#wpa_key_mgmt=WPA-PSK
#rsn_pairwise=CCMP
#
## Schluesselintervalle / Standardkonfiguration
#wpa_group_rekey=600
#wpa_ptk_rekey=600
#wpa_gmk_rekey=86400
#
## Zugangsschluessel (PSK) / hier in Klartext (ASCII)
#wpa_passphrase=dezign
